地理园配备方案

	序号
	品名
	技术规格及参数
	单位
	数量
	备注

	1. 
	流水地貌
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：上游的“V”形谷地及树枝状水系，出山口的冲积扇，中游的泛滥平原、牛轭湖、下游的滨海平原、三角洲。
	个
	1
	

	2. 
	黄土地貌
	包模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地）。
	个
	1
	

	3. 
	冰川地貌
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷。
	个
	1
	

	4. 
	海岸侵蚀地貌
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台。
	个
	1
	

	5. 
	丹霞地貌
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷。
	个
	1
	

	6. 
	重力地貌
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物（山洞、房屋、铁路、公路、火车等）的破坏。
	个
	1
	

	7. 
	喀斯特地貌
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池）。
	个
	1
	

	8. 
	火山熔岩地貌
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。
	个
	1
	

	9. 
	断层褶皱地貌
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山。
	个
	1
	

	10. 
	地震模型
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。
	个
	1
	

	11. 
	荒漠（风蚀）地貌
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂；风积：新月形沙丘，戈壁。
	个
	1
	

	12. 
	等高线模型
	模型尺寸：1700×1200mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏，维修方便。模型反映：山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡谷、陡崖、三圈等高线闭曲线，并有剖面图。
	个
	1
	

	13. 
	中国地形模型
	模型尺寸：3000×2000mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面采用进口复合材料和同比例尺地图精雕而成；色泽鲜艳，立体感强，效果逼真。表现内容：1.国界；2.省会；3.五岳名山；4.地形阶梯分布；5.青藏线；6.京广线；7.京九线；8.京沪线；9.京哈线；10.陇海线；11.兰新线；12.京包线、包兰线；13.浙赣线、湘黔线；14.宝成线、成昆线。五大河流。
	面
	1
	

	14. 
	世界地形模型
	模型尺寸：3000×2000mm；高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面采用进口复合材料和同比例尺地图精雕而成；色泽鲜艳，立体感强，色泽鲜艳，柔和，注记清晰，信息量大。内容：1.河流：长江、黄河、松花江、雅鲁藏布江、珠江；2.核电站：石油天燃气、煤炭、世界能源分布；3.鄂毕河（俄罗斯）、勒拿河（俄罗斯）、湄公河（亚洲）、刚果河（非洲）、拉普拉塔河（南美）、黄河（中国）、密西西比河（北美洲）、长江（中国）、亚马孙河（南美）、尼罗河（非洲）。4，世界上一百多个国家的首府等内容。
	面
	1
	

	15. 
	立体地球仪
	球体Φ1500mm，仿铜大象底座。地形采用进口复合材料根据卫星遥感资料和地形等高线精雕精雕而成；色泽鲜艳，立体感强，效果逼真，同时显示和分别显示各国首都、首府，世界十大河流，及世界能源和主要矿产分布。内容：河流、湖泊、高原、平原、盆地、沙漠……及国家、首府和航线等大量相关信息。球体为1500mm直径玻璃钢球体，底座为仿铜工艺，大象造型。大象纹饰典雅大方、与球体有机地结合为一体。
	座
	1
	

	16. 
	地动仪
	根据实物1：1复制，尺寸：高1.5m，直径1m；高分子材料浇注成型。
	座
	1
	

	17. 
	四象日晷仪
	规格：面板φ1000mm，下部为1400*1400*600mm
主体采用了高分子混合材料。以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。
原理：日晷是古人最先发明的计时器，秦汉时期已流行于民间。它利用日光照射指针，投影到有刻度的晷盘上以表示时间。

晷面刻有现代24小时与古代12时刻度，严格根据现代的时分秒刻度与古代计时刻度刻制，并刻有浮雕十二生肖与古代计时单位。整个模型高度根据不同地区纬度调整出的晷面倾角度来决定，底座四周分别雕有四大神兽，以代表东南西北四个方向，同时有立体雕塑的文字标注。底座安装龟趺，用以调整晷面倾角度，整体古朴典雅，历史气息浓厚。采用高分子材料，以有色无极物填充料，阻燃性强，采用多层网状玻璃纤维布，一次高压成型，平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。表面采用进口烤漆，不易褪色。
	个
	1
	

	18. 
	矿物岩石标本
	矿石尺寸：50～200；教学元素：十八种矿物岩石，分为三大类。识别功能：原石采集。
	套
	1
	

	19. 
	简介石（地理园）
	1170×760×780高分子材料,以有色无机物为填充料,阻燃性好,采用多层网状玻璃纤维布,一次性高压成形,平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好,不易龟裂变形。表面使用进口烤漆,不易褪色。识别功能：根据实物等比制作，表示的文字与模型一体化雕塑而成，采用立体凹形标注，大小比例协调，实用性较强，不易损坏，维修方便。
	座
	1
	

	20. 
	模型名称牌（地理园）
	配套不锈钢电脑刻字安装
	套
	1
	

	21. 
	地理园铭石
	高分子混合材料，仿真砂岩，凹形立体雕刻字体。
	座
	1
	

	22. 
	地形模型台座
	6300×1300×2000mm(台座尺寸)基础浇筑200厚C25砼，内配φ6@200钢筋；砌筑1/2砖M5.0水泥砂浆的砖砌体；内部回填砂土并分层夯实；面层浇筑100mm厚 C25混凝土,内配φ6@150双向钢筋；外侧贴200×100mm红色条砖。
	座
	1
	

	23. 
	地貌模型台座
	2000×1500(台座尺寸)基础浇筑底板100mm厚 C25混凝土,内配φ6@200双向钢筋；台座下层砌体采用1/2砖厚M5.0水泥砂浆砌筑250mm高，外侧贴200×100mm红色条砖；上层砌体采用1砖厚M5.0水泥砂浆砌筑150mm高，外侧挂贴150mm高白色大理石。
	座
	12
	

	24. 
	矿物岩石标本台座
	1500×600mm(台座尺寸)基础浇筑100厚C25砼，内配φ6@200钢筋；砌筑1/2砖M5.0水泥砂浆的砖砌体；内部回填砂土并分层夯实；面层浇筑100mm厚 C25混凝土,外侧贴200×100mm红色条砖。
	座
	1
	

	25. 
	地球仪、地动仪台座
	φ2000mm，基础浇筑200厚C25砼，内配φ6@200钢筋；面层浇筑100mm厚 C25混凝土,100×100mm白色广场砖贴面。
	座
	2
	



1

